湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 动态心电图机 |
| 预算单价（万元） | 2.5 | 数量(件/套) | 4 | 预算总金额（万元） | 10 |
| **主要功能要求：** 1、外形精巧，体积小，重量≤75g，方便受检者佩戴; 2、全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息3、配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间4、功耗低，1节AAA电池可支持不少于144小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性5、灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据6、心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量7、准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项 |
| **配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 十二道记录器 | 1 | 个 |
| 2 | 10电极导联线 | 1 | 条 |
| 3 | 1.0G SD闪光卡 | 1 | 个 |
| 4 | 腰带和挂绳，布套 | 各1 | 个 |
| 5 | USB数据传输线 | 1 | 条 |
| 6 | 软件安装盘 | 1 | 个 |
| 7 | 加密狗  | 1 | 根 |

 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**