湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 动态血压检测仪 | | | | |
| 预算单价  （万元） | 2.5 | 数量  (件/套) | 4 | 预算总金额  （万元） | 10 |
| **主要功能要求：**  1、全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴  2、OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果  3、灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取  4、供电要求：直流电源，2节AA电池供电  5、支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析  6、支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况  7、数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据  8、支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 | | | | | |
| **配置清单：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | | 1 | 记录器 | 1 | 台 | | 2 | 动态心电血压监测仪分析软件 | 1 | 套 | | 3 | 碱性电池 | 2 | 个 | | 4 | 10电极导联线 | 1 | 条 | | 5 | 成人型可重复用血压袖套M | 1 | 个 | | 6 | 弹力衬布 | 1 | 条 | | 7 | 动态血压延长管 | 1 | 条 | | 8 | 一次性电极片 | 1 | 包 | | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**