**30°膀胱镜设备功能要求情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **设备名称：30°膀胱镜** |
| **一** | **功能要求** |
| 1.1 | 视角（FOV）30°（固定或可调） |
| 1.2 | 外径：≤4mm； |
| 1.3 | 镜体工作长度≥302mm |
| 1.4 | 镜头采用国际标准卡口，能适配任何标准接口的摄像系统 |
| 1.5 | 内窥镜可承受低温等离子消毒 |
| 1.6 | 内窥镜镜体全部采用不锈钢管，防锈耐腐蚀 |
| 1.7 | 内窥镜带有方向标 |
| 1.8 | 符合我科现有鞘套及光源光纤连接使用。如不符合，需厂家提供配套使用。 |
| **二** | **是否需要配套使用耗材**  是 □ 否 ☑**是否专机专用耗材**  是 □ 否 ☑ |
| 2.1 | **耗材名称** |
| ... | 无 |
| **三** | **配置要求** |
| 3.1 | 内窥镜保护套及消毒盒 |
| **四** | **服务要求** |
| 4.1 | 交货期（15）天 |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥（1）年 |
| 4.3 | 是否考虑进口产品(在广东省进口清单目录内) 是 □ 否 ☑ |
| **五** | **其他要求（若有）** |
| 5.1 |  |