C50 DR机移机服务功能需求
项目情况

（一）项目内容：本项目为1台数字化摄影X射线机（生产厂家:飞利浦医疗[苏州]有限公司；型号:Digital Diagnost C5065；主要参数:管电压:150kV，管电流:1000mA；以下简称DR机）及相关的配件提供移机服务，内容需包括场地勘察、设计出图、设备的拆卸、搬迁、新机房的承重钢结构安装、悬吊钢拆卸及重新安装、设备安装调试、质控检测以及响应服务公司可提供的其他增值服务。
移机路线：从湛江市第一中医医院（寸金路2号）到湛江市第一中医医院百园门诊（百园路1号）。
二、供应商要求
（一）响应服务公司拥有过往DR设备移机业绩。

（二）响应服务公司拟派负责项目的工程师必须具备DR机医疗设备维修技术能力，需提供工程师相应培训证书。

（三）搬迁完成后需对DR机进行安装调试、质控检测，保证设备安全使用。

（四）响应服务公司须具备可完成医疗设备安装调试、质控检测的人员，搬迁完成后应依据相关行业规范对清单内设备进行安装调试与质控检测，确保设备各项参数达标、运行稳定，保证临床使用安全。

（五）本项目允许联合体响应。联合体响应的，应满足下列要求：

1.联合体不能超过2家，须以负责移机、安装、调试服务的单位为主办方。

2.联合体各方不得同时参与多个联合体，以及不得再以个人名义单独参加响应。

三、服务标准与核心要求

（一）移机前，服务公司需对需搬运设备进行逐一排查并确认其运行状态。完成移机后，须确保设备性能状态与搬迁前一致。若因搬迁过程造成设备损坏，由服务公司承担全部维修责任。

（二）服务公司须提供设备移机、安装调试及顶部承重钢结构吊轨施工的全套服务。其中，顶部承重钢结构吊轨的施工要求如下：

① 须依据建筑主体承载力校核结果进行深化设计并出具施工图纸，方案经院方审核同意后方可施工；

② 钢结构施工须符合国家现行规范，钢架及轨道安装水平误差必须严格满足设备原厂技术标准。

（三）设备搬迁就位后，整体摆放布局、安装位置须符合院方最终确认的现场要求。
（四）安装调试后，服务公司至少提供一次DR机全面性预防保养服务并出具相关报告。

（五）报价阶段，服务公司须提供明确的详细的项目实施计划与目标、搬迁实施方案和时效、应急处理方案及设备保养流程等全套文档。



