湛江市第一中医医院

高清液晶智能网络电视机购置项目

一、参数配置要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **名称** | **技术参数** | **品牌** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 40寸高清液晶智能网络电视机 | 1、★支持自动软件升级，支持第三方系统对接2、★定制开机LOGO3、★屏幕尺寸：40英寸4、▲屏体等级A＋≥5、分辨率：≥1366×7686、亮度：亮度指标在200cd/㎡左右 7、所投电视机品牌，具有合法生产液晶面板制造厂，主要重要部件（液晶屏幕）能满足5年以上中标型号或备件库存8、刷屏率：60HZ9、接口：1) RF输入接口；2) 侧面USB接口≥1，支持HDR解码；▲3) 侧面HDMI接口≥2，支持HDMI1.4输入支持HDR解码；4) AV输入输出接口≥110、USB媒体播放:1)USB支持视频格式：MPEG-1/2/4ASP，DivX3/4/5，H.264，H.265，RV-8/9/10，WMV3，AVS/AVS+等解码格式；2)USB支持音频格式：MPEG 1/2/2.5，WMA，WAV，ALAC，FLAC Audio，DD/DD+，AAC，PMC，DTS/DTS-HD等解码格式；3）图片格式：jJPEG，PNG，BMP，GIF，TIF等格式11、硬件配置★1)CPU核数：≥2▲2)运行内存：≥1GB▲3)存储内存：≥8GB12、▲网络支持:可支持有线和WIFI无线网络连接13、接收制式：PAL、DTMB 14、音频制式：DK,I,B/G DTS15、▲扬声器数量：≥2个 16、★国家三C认证标识17、★能效等级: ≤2级能效并提供节能、环保认证证书 |  | 328台 |  |  |

**备注：所报总价应包含运输、安装、调试、税费等一切费用。**

 湛江市第一中医医院

2024年11月19日