湛江市第一中医医院设备科室功能需求
申购科室： 手术麻醉科
	项目名称
	内窥镜双镜联合系统

	预算单价
（万元）
	380
	数量
(件/套)
	1
	预算总金额
（万元）
	380

	主要功能需求：
4K荧光腹腔镜系统具有：1、摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理功能；2、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；3、摄像主机具备4K和全高清输出能力；4、摄像头具备白平衡、拍照、录像、电子放大等功能，与腹腔镜采用分体式设计；5、LED冷光源具备输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源的功能；6、胆道镜摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理功能，并可外接图文工作站。
4K 3D腹腔镜系统具有:1、摄像系统主机兼4K分辨率超高清摄像头及3D 摄像头，具备4K图像处理性能，和处理3D和2D画面信号，逐行扫描的功能；2、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；3、摄像主机具备4K和全高清输出能力；4、摄像头具备白平衡、拍照、录像、电子放大等功能。

		序号
	设备名称
	数量

	一、4K荧光腹腔镜系统，1套

	1
	超高清摄像主机及摄像头
	1套

	2
	4K腹腔镜
	2条

	3
	荧光腹腔镜
	2条

	4
	LED冷光源
	1台

	5
	导光束
	2条

	6
	气腹机
	1台

	7
	胆道镜
	1套

	8
	4K医用液晶监视器
	1台

	9
	专用医用台车
	1台

	二、4K 3D腹腔镜系统，1套

	1
	超高清兼3D模块摄像主机
	1台

	2
	超高清摄像头
	1条

	3
	4K腹腔镜
	1条

	4
	3D电子腹腔镜
	1条

	5
	LED冷光源
	1台

	6
	导光束
	2条

	7
	气腹机
	1条

	8
	4K 3D医用液晶监视器
	各1台

	[bookmark: _GoBack]9
	专用医用台车
	1台


配置清单：


（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
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